Mp513装箱单

|  |  |
| --- | --- |
| 1. MP513型实验室电导率测量电计 | 1台 |
| 2. 2301-M塑壳电导电极 | 1支 |
| 3. 602型万向电极架 | 1个 |
| 4. 1408μS/cm 电导率标准溶液（50ml） | 2瓶 |
| 5. 9V电源适配器（仪器配用） | 1个 |
| 6. RS232通讯电缆 | 1根 |
| 7. MP515通讯软件光盘 | 1张 |
| 8. 说明书 | 1份 |
| 9. 简要操作指南 | 1份 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | 2401-M玻璃电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，适合实验室高精度测试电导率，4芯插头。 |
| 2301-M塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，适合实验室和现场测试，4芯插头。 |
| 温度电极 | MP500温度电极 | 不锈钢外壳，响应快，测量精度高，RCA插头。 |
| 电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 电极架 | 602型万向电极架 | 造型美观的弧线型支架， 可以360度转向和垂直升降。 |
| 601型搅拌式电极架 | 将电极架和磁力搅拌器组合而成的新颖产品。 |
| 600型简易电极架 | 价格便宜的简易型电极架。 |