Mp526装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. MP526型电导率/溶解氧测量仪电计 | 1台 |
| 2. 2401-M电导电极 | 1支 |
| 3. DO500溶解氧电极 | 1支 |
| 4. 602型万向电极架 | 1个 |
| 5. 901型智能搅拌器 | 1台 |
| 6. 1408μS/cm 电导率校准溶液（50ml） | 2瓶 |
| 7. 9V电源适配器（仪器配用） | 1个 |
| 8. 6V电源适配器（搅拌器配用） | 1个 |
| 9. DO503隔膜帽（溶解氧电极配用） | 3个 |
| 10. DO502溶解氧电极内溶液（30ml） | 1瓶 |
| 11. 阴极抛光纸 | 2小张 |
| 12. B628搅拌珠 | 3粒 |
| 13. RS232通讯电缆 | 1根  |
| 14. MP526通讯软件光盘 | 1张  |
| 15. 说明书 | 1份  |
| 16. 简要操作指南 | 1份  |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别  | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | DJS-0.1-M纯水电导电极 | K=0.1 cm-1，自动温度补偿，用于测试高纯水的电导率，4芯插头。 |
| 2401-M玻璃电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，适合实验室高精度测试电导率，4芯插头。 |
| 2301-M塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，适合实验室和现场测试，4芯插头。 |
| 2310-M塑壳电导电极 | K=10 cm -1，自动温度补偿，用于测试海水和浓盐水等，4芯插头。 |
| 玻璃流通池 | 与DJS-0.1-M电极配用 |
| 溶氧电极 | DO500溶氧电极 | 极谱式溶氧电极，适用于实验室和现场使用，8芯插头。 |
| 溶氧电极配件 | DO503溶氧电极隔膜帽 | 组合式隔膜帽，专用于DO500溶氧电极，规格：3个/组。 |
| DO502溶氧电极电解液 | 补充电解液，专用于DO500溶氧电极，规格：30mL/瓶。 |
| DO501阴极抛光纸 | 抛光纸，专用于清洁DO500溶氧电极阴极，规格：2张/组。 |
| 温度电极 | MP500温度电极 | 不锈钢外壳，响应快，测量精度高，RCA插头。 |
| 电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 电极架 | 602型万向电极架 | 造型美观的弧线型支架， 可以360度转向和垂直升降。 |
| 601型搅拌式电极架 | 将电极架和磁力搅拌器组合而成的新颖产品。 |
| 600型简易电极架 | 价格便宜的简易型电极架。 |