SX813装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. SX811便携式电导率仪 | 1台 |
| 2. 2301T-Q塑壳电导电极 | 1支 |
| 3. 电导率校准溶液 (146.6μS / 1408μS / 12.85mS / 50mL) | 各1瓶 |
| 4. PC-Link通讯软件光盘 | 1张 |
| 5. USB通讯电缆 | 1根 |
| 6. USB适配器（DC5V） | 1个 |
| 7. 使用说明书 | 1份 |
| 8. 小手提箱 | 1个 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | 2310T-Q塑壳电导电极（K=10） | 用于高电解质溶液如海水和浓盐水，有自动温度补偿功能，四芯插头。 |
| DJS-0.1-Q玻璃电导电极（K=0.1） | 用于高纯水电导率测试，带流通池组件，有自动温度补偿功能，四芯插头。 |
| 玻璃流通池 | 与DJS-0.1-Q电极配套使用 |
| 电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 手提箱 | 小手提箱（360×270×76）mm | SX811型、SX813型配套使用 |