DDB-11A装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DDB-11A电导率电计 | 1台 |
| 2. 2301-C电导电极（K=1） | 1支 |
| 3. 1408μS/cm电导率校准溶液（50mL） | 1瓶 |
| 4. 玻璃温度计 | 1支 |
| 5. 6F22型9V电池 | 1节 |
| 6. 手提箱 | 1个 |
| 7. 使用说明书 | 1份 |
| 8. 产品合格证 | 1份 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | 2301-C塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1，用于常规水溶液的电导率测量，BNC插头。 |
|  |  |
| 玻璃流通池 | 与DJS-0.1-S电极配套使用 |
| 电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |