YD300装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. YD300型水硬度电计 | 1台 |
| 2. 601-S型水硬度电极（配一个测量头，已安装在电极上） | 1支 |
| 3. AA电池（1.5V) | 2节（已安装 ） |
| 4. 100ml水硬度电极校正溶液（B1、B2和B3三种） | 各1瓶 |
| 5. 20ml测量杯 | 4个 |
| 6. 测量杯底座 | 1个 |
|  |  |
|  |  |
| 7. 操作说明书 | 1份 |
| 8. 合格证 | 1份 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 水硬度电极 | 601-S水硬度电极 | 用于测试钙镁离子浓度，与YD300仪表配用，8芯插口。 |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 水硬度校正溶液 | 水硬度校正溶液B1 | 2.00×10-2 mmol/L，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 水硬度校正溶液B2 | 2.00×10-1 mmol/L，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 水硬度校正溶液B3 | 2.00 mmol/L，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 附件 | 塑料测量杯 | 规格：20mL |
| 测量杯底座 | 放置测量杯 |