YD300装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. YD300型水硬度电计 | 1台 |
| 2. 601-S型水硬度电极（配一个测量头，已安装在电极上） | 1支 |
| 3. AA电池（1.5V) | 2节（已安装 ） |
| 4. 100ml水硬度电极校正溶液（B1、B2和B3三种） | 各1瓶  |
| 5. 20ml测量杯 | 4个  |
| 6. 测量杯底座 | 1个  |
|  |  |
|  |  |
| 7. 操作说明书 | 1份  |
| 8. 合格证 | 1份  |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别  | 产品名称  | 基本功能和规格  |
| 水硬度电极  | 601-S水硬度电极  | 用于测试钙镁离子浓度，与YD300仪表配用，8芯插口。  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 水硬度校正溶液  | 水硬度校正溶液B1  | 2.00×10-2 mmol/L，500mL/250mL/100mL（瓶）  |
| 水硬度校正溶液B2  | 2.00×10-1 mmol/L，500mL/250mL/100mL（瓶）  |
| 水硬度校正溶液B3  | 2.00 mmol/L，500mL/250mL/100mL（瓶）  |
| 附件  | 塑料测量杯  | 规格：20mL  |
| 测量杯底座  | 放置测量杯  |