F96s荧光分光光度计配置清单（标准配置）

1。主机 壹台

2。电源电缆 壹根

3。石英四通荧光比色皿 （10mm） 贰个

4。说明书、合格证、保修单 各一份

5。熔丝（1A） 贰只

6。专用数据处理软件包 一套

7．标配 365nm、376nm、392nm、405nm激发光源 各一个