# F98荧光分光光度计

标准配置项目

|  |  |
| --- | --- |
| 标准配置项目 | 数  量 |
| 荧光分光光度计主机 | 一  台 |
| 产 品 使 用 说明书 | 一  本 |
| 产 品 合 格 证明书 | 一  份 |
| 应 用 参   考 资 料 | 一  份 |
| 软      件      光       盘 | 一  张 |
| 10mm 石   英 比色皿 | 2     只 |
| 电     源         电     缆 | 一  根 |
| USB 电 缆 数 据 线 | 一  根 |
| 熔 丝（2A 与 5A） | 各2 只 |
| 装     箱      单 | 一  份 |
| 防      尘       罩 | 一  件 |

选配件项目（另加费用）

|  |  |
| --- | --- |
| 测 量 附 件 | 功  能 |
| 单孔样品池座（已标配） | 常规液体荧光测量 |
| 多用途荧光样品座 | 多种测量附件基座 |
| 倍 频 滤 光 片 | 消除荧光测量中的倍频干扰峰 |
| 200μL微量离心管测量附件 | 离心管荧光测量功能 |
| 膜状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规膜状样品荧光测量和荧光反射及透射测量功能 |
| 单孔样品池适配器 | 配合多用途荧光样品座组成常规液体荧光测量和荧光反射测量功能 |
| 护套式样品池架 | 配合多用途荧光样品座组成护套式荧光样品池荧光测量功能 |
| 粉状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规粉状样品荧光测量功能 |
| 微量石英四通比色皿 | 提供微量样品荧光测量功能 |