756s紫外可见分光光度计

单机U盘存储：配备U盘存储功能，将单机测试的定量数据存储于U盘中，文件格式兼容Excel等应用软件，方便用户管理数据。

 单机定量分析功能丰富：电子系统采用32位ARM核处理器系统，配备128\*64大屏幕液晶显示，单机定量分析功能可进行多波长测试，标准曲线拟合与测量，标准系数方程输入，标准方程读取与存储，数据存储与打印，浓度定量测试等。

软件功能强大：软件可实现光谱扫描，时间扫描，动力学测试，定量分析，多波长分析及公式计算，图谱处理，峰谷查找，打印数据，DNA/RNA测试，仪器校准，性能验证等多种功能，满足不同分析领域的各种需求。

1、主机 一台

2、电源电缆 一根

3、使用说明书 一本

4、产品合格证明书 一份

5、熔丝（2A） 二只

6、1cm玻璃比色皿 二盒（四只）

7、1cm石英比色皿 一盒（二只）

8、1cm光径比色皿架 一付

 9、装箱单 一份

 10、U盘 一个