DDS-11C装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. DDS-11C型pH计电计 | 1台 |
| 2.600型简易型电极架 | 1个 |
| 3. 2301T-F塑壳电导电极 | 1支 |
| 4.电导率校正溶液1413us/cm（50ml） | 1瓶 |
| 5. 9V电源适配器 | 1个 |
| 6. 说明书 | 1份 |
| 7. 简要操作指南 | 1份 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | 2401-F玻璃电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，适合实验室高精度测试电导率，BNC+RCA插头。  |
| 2301T-F塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，适合实验室和现场测试，BNC+RCA插头。  |
| 温度电极 | MP500温度电极 | 不锈钢外壳，响应快，测量精度高，RCA插头。 |
| 电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 电极架 | 602型万向电极架 | 造型美观的弧线型支架， 可以360度转向和垂直升降。 |
| 601型搅拌式电极架 | 将电极架和磁力搅拌器组合而成的新颖产品。 |
| 600型简易电极架 | 价格便宜的简易型电极架。 |