SX811装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. SX811便携式pH计 | 1台 |
| 2. 201T-Q塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
| 3. pH标准缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml） | 各1瓶 |
| 4. PC-Link通讯软件光盘 | 1张 |
| 5. USB通讯电缆 | 1根 |
| 6. USB适配器（DC5V） | 1个 |
| 7. 使用说明书 | 1份 |
| 8. 小手提箱 | 1个 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别  | 产品名称  | 基本功能和规格  |
| pH复合电极  | 2501-C玻璃pH复合电极  | 用于精密的pH测试，实验室常规使用，BNC插头。  |
| 2503-C玻璃pH复合电极  | 用于精密的pH测试，常用于测量复杂样品，BNC插头。  |
| 2503D-C玻璃pH复合电极  | 适合低温溶液和纯水的pH测量，BNC插头。  |
| 2015P-C平面pH复合电极  | 用于表面的pH测量，以及微量溶液的pH测量，BNC插头。  |
| ORP复合电极  | 301Pt-C塑壳ORP复合电极  | 适用于常规ORP测量，BNC插头  |
| 温度电极  | MP500-Q温度电极  | 不锈钢外壳，响应快，测量精度高，四芯插头。与pH复合电极配套使用。  |
| pH校正缓冲溶液  | pH4.00校正缓冲溶液  | 500mL/250mL/50mL（瓶）  |
| pH6.86校正缓冲溶液  | 500mL/250mL/50mL（瓶）  |
| pH9.18校正缓冲溶液  | 500mL/250mL/50mL（瓶）  |
| pH7.00校正缓冲溶液  | 500mL/250mL/50mL（瓶）  |
| pH10.01校正缓冲溶液  | 500mL/250mL/50mL（瓶）  |
| 电极浸泡液  | pH（ORP）复合电极浸泡液  | 500mL/250mL/50mL（瓶）  |
| ORP 标准试剂  | 260 mV ORP 标准试剂  | 配50mL/包  |
| ORP 标准溶液  | 222 mV ORP 标准溶液  | 250mL/100mL/50mL（瓶）  |
| 手提箱  | 小手提箱（360×270×76）mm  | SX811型、SX813型配套使用  |