SX620装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. SX620型仪表 | 1台 |
| 2. pH校正缓冲溶液（pH4.00、pH7.00、pH10.01/10ml） | 各1瓶 |
| 3. 电极浸泡液（10ml） | 1瓶 |
| 4. CR2032电池（备用） | 2颗 |
| 5. 仪表盒 | 1个 |
| 6. 说明书 | 1份 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| pH复合电极 | SX625塑壳三复合pH电极 | 同时测量pH和温度，自动温度补偿，与XS620仪表配用。 |
| pH校正缓冲溶液 | pH4.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
| pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
| pH10.01校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
| 电极浸泡液 | pH（ORP）复合电极浸泡液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
| 电池 | CR2032锂电池 | 与SX620仪表配用。规格：4颗 |