SX650装箱单：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. SX650型仪表 | 1台 |
| 2. 1413校正缓冲溶液（10ml） | 1瓶 |
| 3. CR2032电池（备用） | 2颗 |
| 4. 仪表盒 | 1个 |
| 5. 说明书 | 1份 |

可选购附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | SX655塑壳电导电极 | 用于常规电导率测量，与XS650仪表配用。 |
| 电导率校正溶液 | 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
| 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
| 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
| 电池 | CR2032锂电池 | 与SX650仪表配用。规格：4颗 |